ПОЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Да се използва само от дентални специалисти. Инструментът трябва да бъде почистен и стерилизиран преди употреба. Почистете огледалните повърхности с почистващ разтвор или вода. Не използвайте химически дезинфектанти на основата на хлор, за да избегнете повреда на огледалото. Подсушете огледалото с мека кърпа или микрофибър. Поставете го в защитна торбичка и го увийте в кърпа за стерилизиране. Сложете го в центъра на автоклава, възможно най-далеч от източника на топлина. Температурата в близост до източника на топлина може да бъде по-висока от предварително зададената. Стерилизирайте на пара за най-малко 5 минути при 134° C. Повече информация на уебсайт [www.osung.co.kr/manual/manual.php](http://www.osung.co.kr/manual/manual.php)