ПОЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Да се използва само от дентални специалисти. Инструментът трябва да бъде почистен и стерилизиран преди употреба. Препоръчват се почистващи препарати с некорозивно неутрално рН. Стерилизирайте на пара за най-малко 5 минути при 134° C. Повече информация на уебсайт [www.osung.co.kr/manual/manual.php](http://www.osung.co.kr/manual/manual.php)